1. Do materiałów metalowych nie zaliczamy:
	1. żelaza
	2. fajansu
	3. żeliwa
2. Stop z miedzi i cynku to:
	1. brąz
	2. Mosiądz
	3. Stal
3. Metal stosowany jako spoiwo do lutowania to:
	1. Cyna
	2. Cynk
	3. Aluminium
4. Tworzywa sztuczne stosowane do wytwarzania folii termokurczliwej oznacza się nazwą:
	1. Polietylen (PE)
	2. Polipropylen (PP)
	3. Polistyren (PS)
5. Wyrób ceramiczny charakteryzujący się czystym metalicznym dźwiękiem i barwą białą z połyskiem to:
	1. Fajans
	2. Porcelit
	3. Porcelana
6. Materiał niemetalowy otrzymywany z kauczuku naturalnego, stosowany do uszczelniania aparatury ciśnieniowej to:
	1. Drewno
	2. Guma
	3. Szkło
7. Do sprzętu laboratoryjnego szklanego zaliczamy:
	1. Menzurki, pręty szklane, pipety
	2. Kafle szklane, lampy oświetleniowe
	3. Mikroskop, autoklawy
8. Efekt przeciwnie działających dwóch sił powodujących wydłużenie ciała nazywamy:
	1. Ściskaniem
	2. Rozciąganiem
	3. Skręcaniem
9. Prace konserwujące maszyn można wykonywać:
	1. Na biegu jałowym maszyny
	2. Po włączeniu do prądu
	3. Podczas postoju maszyny
10. Do powłok odpornych na korozję nie zaliczamy:
	1. Powłok lakierniczych
	2. Galwanicznie nakładanych warstw metali
	3. Powłok z wodorotlenku żelaza.