1. Do materiałów metalowych nie zaliczamy:
   1. żelaza
   2. fajansu
   3. żeliwa
2. Stop z miedzi i cynku to:
   1. brąz
   2. Mosiądz
   3. Stal
3. Metal stosowany jako spoiwo do lutowania to:
   1. Cyna
   2. Cynk
   3. Aluminium
4. Tworzywa sztuczne stosowane do wytwarzania folii termokurczliwej oznacza się nazwą:
   1. Polietylen (PE)
   2. Polipropylen (PP)
   3. Polistyren (PS)
5. Wyrób ceramiczny charakteryzujący się czystym metalicznym dźwiękiem i barwą białą z połyskiem to:
   1. Fajans
   2. Porcelit
   3. Porcelana
6. Materiał niemetalowy otrzymywany z kauczuku naturalnego, stosowany do uszczelniania aparatury ciśnieniowej to:
   1. Drewno
   2. Guma
   3. Szkło
7. Do sprzętu laboratoryjnego szklanego zaliczamy:
   1. Menzurki, pręty szklane, pipety
   2. Kafle szklane, lampy oświetleniowe
   3. Mikroskop, autoklawy
8. Efekt przeciwnie działających dwóch sił powodujących wydłużenie ciała nazywamy:
   1. Ściskaniem
   2. Rozciąganiem
   3. Skręcaniem
9. Prace konserwujące maszyn można wykonywać:
   1. Na biegu jałowym maszyny
   2. Po włączeniu do prądu
   3. Podczas postoju maszyny
10. Do powłok odpornych na korozję nie zaliczamy:
    1. Powłok lakierniczych
    2. Galwanicznie nakładanych warstw metali
    3. Powłok z wodorotlenku żelaza.